このフォルダには、「クラウ」で使用可能なフレームが入っています。
EPSで記述してありますので、必要な解像度でレンダリングして使用してください。

＊アフターエフェクトは、すべてのEPS（ポストスクリプト）データを無条件で
72dpiでレンダリングする仕様であるため専用のフレームを別に用意してあります。
アフターエフェクトで144dpの素材を扱う場合は、2倍に拡大をするか
「AE専用」フォルダのにあるフレームを使用してください。

フレーム横幅　２２５ｍｍ：縦横比　３対４
　
それぞれのフレームは、背景透過で黒でフレームを示す線が描画されています。
位置あわせや、テンプレートとしてご使用ください。

AE_Standerd_144dpi.eps
	タップ穴　あり
	余白　　　あり
	ペイントフレーム
	合成フレーム（１００ｆ）
	安全フレーム（アクションフレーム）
	タイトル安全フレーム

AE_std_100f_144dpi.eps
	タップ穴　なし
	余白　　　なし
	最大	１００ｆ
	最小	２０ｆ
	２０ｆ　間隔

AE_std_180f_144dpi.eps
	タップ穴　なし
	余白　　　なし
	最大	１８０ｆ
	最小	２０ｆ
	２０ｆ　間隔

