*paintPreProcess
彩色レイヤを作る。
**概要
画像を黒白2値化して 彩色レイヤを作成します。
単純なしきい値ではなく薄い色のトレス線もはっきりと出るように加工します。
**使い方

-ctl(1)は、[baseClip]	主に描線の芯の太さの調整(default 0)
-ctl(0)は、[bgClip]	線の調子の硬軟および背景ノイズの除去(default 255)
-ctl(2)は、[threshold]	描線の途切れ具合の調整(default 127)
として使用する。
**ソース
---(
r:
put(scl(min(min(r,g),b),ctl(1),ctl(0),0,255)<ctl(2)? 0:255,0),
get(0)

g:
get(0)

b:
get(0)

a:
a
---)
**技術情報

 RGB各チャンネルの最小値を取得して一次データとして、
 一次データをctl(1)-ctl(0)範囲でクリップ、
 さらに0-255にマッピングした後、
 ctl(2)を域値にして二値化しています。

アルファチャンネル操作は行っていませんので、
必要にしたがってあとから別にアルファを処理してください。
