*traceK
主線の抽出をします
**概要
黒いトレース部分を残してほかを透明にします。
**使い方
対象のレイヤを直接書き換えますので、必要にしたがって画像の複製にたいして適用してください。

有名な"Eliminate White"に似ていますが、あちらは、画像の色を保持して背景の白部分を抜く動作をします。

このフィルは黒い部分のみを残して、ほかを抜くので色トレスが残りません。
動作が違うのでご注意ください。

スライダの機能は以下の通り。Windows版ではなぜかスライダに名前をつけられないので、ナンバーでご確認ください

,saturation	,ctl(0) ,彩度域値,32
,bg	,ctl(1) ,背景域値,255
,line	,ctl(2) ,ラインパラメータ,0

彩度域値は通常はデフォルトの 32 近辺でほぼ適正です。

暗色・薄い色・補色等の掛け合わせてで彩度の低い領域がノイズになる場合に調整してください。

色トレスとの組み合わせの為、このパラメータは色トレス抽出フィルタのパラメータとマッチさせるべきパラメータです

背景・ラインのパラメータは線の調子を整えます。

背景パラメータは、紙の下地を抜くしきい値です。下地を[255/255/255]に調整済の場合は、デフォルト255のままで処理してください。

ラインパラメータをあげると線が濃くなります。あげすぎるとシャギーがたちます。

グラフィックソフト等で直書きした場合や、事前フィルタで調整済の線に対しては
デフォルトの背景=255/ライン=0 の初期値でご使用ください。(これが線の調子を最も保存します)

同じレイヤに2回以上適用すると、2値化されたラインになります。これは仕様です。
---(

r:
put(scl(255-max(max(r,g),b),(255-ctl(1))*(255-ctl(2))/255,255-ctl(2),0,255),0),
get(0)<0?put(0,1):put(get(0),1),
get(1)>255?put(255,2):put(get(1),2),
put(scl(c2m(b-i,r-i),ctl(0),ctl(0)+(ctl(0)/2),255,0),3),
get(3)<0?put(0,4):put(get(3),4),get(4)>255?put(255,5):put(get(4),5),
put(get(2)*get(5)/255,6),
get(6)==0?255:0

g:
get(6)==0?255:0

b:
get(6)==0?255:0

a:
get(6)

---)
**技術情報
彩度評価をグラデーションに反映
色トレースとパラメータを合わせて処理
運用してみて問題がなければパラメータ固定が望ましい。(2008/02/06)


