各種設定(p)

イロイロ単位換算ヒョ(お試し中)
| フレームレート |  | fps |  | 解像度 | dpi ( = | dpc)
カメラ(コンポジション) |  | ピクセルアスペクト |  |  | コンポサイズ | px X | px
レンズ・フィルム |  | 焦点距離 | mm |  | フィルムサイズ | mm X | mm
基準寸法 base-size | mm |  |  | f ( f)
Time | SIZE | scale ( | Z-distance ) | frame (RETAS!)
--- | --- | --- | --- | ---
1 | mm | % | px | f ( f)
2 | mm | % | px | f ( f)
3 | mm | % | px | f ( f)
出力オプション
フレームスキップ |
TITLE :
外挿 | 前 : 後 :
AE キー変換オプション
AE-Ver | 4.0 : 5.0 : 6.0
source size | , X
出力形式 key-type | : scale : Z_position

んー、分岐とかキーフレームとかゼンゼンまだ。
でも、変換は、できる様になったようだ。
alpha-test No.00 / NAS(U)/Nekomataya/kiyo 2004