ぱねーる
ま、そのうちできるでしょう。
Nekomataya/kiyo

    	パネルIDは 0〜
    PN[n]
    	.XYoffset	パネル表示オフセット
    	.ACTIONmode	パネルモード(制限1、制限2、)
    	.[CP1v]=[CP1x,CP1y]	3次元値を考慮
    	.[CP2v]=[CO2x,CP2y]	(同上)

    パラメータは、ベクトルをクラストして持つのが自然?
    野蛮だけど単一配列として持ってもよさそう。

    その際は計算前に配列の次元を読み取って分離する計算が必要

    ただし、他の方法を採ってもデータ検証段階で次元の特定と値の
    補正は必要なのでルーチンを短くするためにデータ保持の方法を
    考慮するのは愚策?

    結論:ベクトルでクラストして持つ
    配列の配列
    呼び出し引数は、パネルの数(次元数?)
    パネルひとつにつき

    [[制御点1t,制御点1v],[制御点2t,制御点2v],サンプル数,"タイトル文字列",戻り値のポインタ,パネル制限モード]

    かな?
    オブジェクトにしてプロパティに渡すのが正解?

: